/home/krzysiek/dev/stm32cubeide/Ux_Device_CDC_ACM/USBX/App/ux_device_cdc_acm.c:69:6:USBD_CDC_ACM_Activate	16	static
/home/krzysiek/dev/stm32cubeide/Ux_Device_CDC_ACM/USBX/App/ux_device_cdc_acm.c:84:6:USBD_CDC_ACM_Deactivate	16	static
/home/krzysiek/dev/stm32cubeide/Ux_Device_CDC_ACM/USBX/App/ux_device_cdc_acm.c:103:6:USBD_CDC_ACM_ParameterChange	16	static
/home/krzysiek/dev/stm32cubeide/Ux_Device_CDC_ACM/USBX/App/ux_device_cdc_acm.c:119:6:usbx_cdc_acm_read_thread_entry	40	static
/home/krzysiek/dev/stm32cubeide/Ux_Device_CDC_ACM/USBX/App/ux_device_cdc_acm.c:170:6:usbx_cdc_acm_write_thread_entry	32	static
/home/krzysiek/dev/stm32cubeide/Ux_Device_CDC_ACM/USBX/App/ux_device_cdc_acm.c:200:6:HAL_GPIO_EXTI_Rising_Callback	16	static
/home/krzysiek/dev/stm32cubeide/Ux_Device_CDC_ACM/USBX/App/ux_device_cdc_acm.c:205:6:HAL_GPIO_EXTI_Falling_Callback	16	static
